                      专业摄像机等设备采购清单

	序号
	 产品名称
	参数说明
	数量
	备注

	1
	4K专业摄像机
	1.0型Exmor RS™堆叠CMOS传感器，AI芯片识别主体智能构图，约1.96kg轻巧便携的机身设计，内置高效冷却系统，方便外景拍摄NIGHTSHOT红外夜视拍摄，黑白/绿白颜色设置适应观察机位，4K 120FPS/FHD、240FPS慢动作拍摄，XAVC / XAVC S /XAVC HS多种格式支持同时/中继记录，支持 MXF 专业格式，内置1/4-1/128电子无级ND滤镜，无缝调节适应多种光线，S-Log3, S-Cinetone™/709tone/ITU709电影和广播多种色彩兼容，20倍电动光学变焦镜头，24-480mm广角到超长焦兼容拍摄，RTMP/RTMPS/SRT多种推流方式，SDI-12G，HDMI，TC IN/OUT。
	2台
	

	2
	专业三脚架
	承重：4kg，自重：3.5kg，俯仰/水平阻尼/动态平衡：内置液压阻尼及弹簧系统技术，俯仰摇摄：-90º/+60º，水平摇摄：360º，工作高度：720-1500mm，工作温度：-40/+60ºC，球座直径：65mm，快装板底座：带磁吸工具,侧面带2个1/4和2个3/8螺丝孔位接口，侧入式快速装卸、前后±50mm可调快装板，带2颗1/4和1颗3/8英寸安装螺丝与定位针，水平气泡，中置延伸器，单手柄，双级铝合金三脚架，便携软包，黑色。
	5副
	

	3
	存储卡
	容量128GB,UHS-II接口，高等级的防水(IPX8)和  防尘(IP6X)性能，通过了5米高空跌落测试，支持V90 (视频速度等级90), UHS speed class 和SD speed class 10。
	3块
	

	4
	读卡器
	支持UHS-I和UHS-II存储卡，可以通过USB3.1 Gen.1将卡内数据高速传输至PC。
	2台
	

	5
	专业锂电池
	锂离子电池，14.4V，可在寻像器中显示数字电量信息，95Wh/6.6Ah容量，内置14.4V D-tap口输出/充电输入，内置5V/2A USB输出，4段LED电量指示灯，多重安全保护电路。
	3块
	

	6
	摄影包
	内隔松软，有抗震防碰撞材料层，主袋能装入摄像机、侧袋能装两个摄像机电池。防水布材料，内衬海锦。适用于摄像机。
	3个
	

	7
	手持摄像机
	强大双摄，远近皆有电影感，一英寸 CMOS 焕新，17级超高动态范围，黄金人像中焦，聚焦主角光彩，全新 D-Log 2色彩，光影尽在掌握，4K/240fps超清慢动作，定格高光时刻，机内实况照片，直出精彩动态，双色设计，诠释极简美学，三轴机械增稳&长焦智能跟随，DJI Mic Mini2发射器、取景遥控器、迷你三脚架、收纳包等实用配件含Care 随心换 2 年版。
	2台
	

	8
	运动相机
	全新1/1.1英寸方形传感器，可变光圈f/2.0-f/4.0，超高清 8K视频，耐低温 &4小时超长续航，OsmoAudio™双麦克风直连，50GB 内置存储，20 米裸机防水，2块 1950 mAh耐寒增强续航电池、1个双向快拆转接件，并配备多功能电池收纳盒3和1.5 米延长杆，含Care 随心换 2 年版。
	1台
	

	9
	TF卡内存卡
	容量128GB，TF(Micro SD)卡，速度V60 A1 U3，读取速度280MB/s。
	4块
	

	10
	监视器
	兔笼套装，6英寸IPS高清触屏，4K HDMI输入/环出，自定义LUT导入，快拆式遮光罩，音频柱/直方图/矢量图/Parade波形/全波形/LUT Table/峰值对焦/伪彩/斑马线/单色/点对点/扫描模式/镜像翻转/重力感应翻转/图像冻结/相机模式，屏幕分辨率1920x1080，屏幕比例16:9，屏幕对比度1000:1，刷新频率60Hz，屏幕亮度2000cd/㎡，视角160°，像素密度360PPI，屏幕色域100±3% sRGB/Rec.709，色彩位深8Bit。
	1台
	

	11
	显示器
	23.8英寸，亮度300cd/㎡，内置音箱，屏幕比例16:9，对比度1300:1，接口Type-C HDMI DP 音频/耳机输出，分辨率2560*1440，屏幕刷新率100Hz，平面，HDR10。
	1台
	

	12
	摄像机控制器
	无线变焦控制器光圈对焦， 内置有压力感应摇臂开关，变焦杆旋转方向设置正常/反转，变焦速度设置慢速/中速/快速。
	1台
	

	13
	V口电池
	小尺寸迷你V字口电池,140Wh/9.7Ah大容量,150W/12A持续高负载输出,1路D-tap口输出/充电输入,1路USB-A 5V/2A供电输出,1路USB-C 48W输入&60W输出,4段电量指示灯,SONY/RED自适应数字电量显示,无导线工艺，降低内阻，,多重安全保护电路。
	1块
	

	14
	V扣板蟹钳夹
	1/4定位孔转V口快拆件，尺寸:50*35*14mm，净重:38g，铝合金材质，黑色。
	2个
	

	15
	音频接线板
	定制音频接线板，6.35二路进、二路出，卡侬六路进，六路出，1U面板含转接线。
	1块
	

	16
	视频接线板
	定制音频接线板，1U面板，HDMI一进二出，SDI一进3出，RJ45一路出，一路USB-C Webcam out出。
	1块
	

	17
	聚合路由器
	wifi6E网络标准，AP有线组网方式，3600Mbps无线传输速率，128台总带机量，WIFI 6协议，2个LAN口数量，6G无线网络支持频率，自有服务器部署版。
	1台
	

	18
	推流器
	1路SDI视频输入，1路SDI环通输出，1路SDI监看输出，SDI速率1.5G、3G、6G、12G，1路HDMI监看输出，SDI音频输入16通道内嵌音频。SDI音频输出环通输出上设有16通道内嵌音频。HDMI音频输出监看输出上设有2通道内嵌音频。网络摄像头输出1 x USB-C，最高可达2160p60，以太网支持10/100/1000 BASE-T流媒体直播，配置以及软件更新。可通过SRT或RTMP协议以HD或Ultra HD进行H.264和H.265推流。直接向YouTube、Facebook、X等平台推流。通过以太网接口实现联网，或连接到5G或4G手机使用移动数据。包括USB网络摄像头支持、带格式转换的12G-SDI输入和推流监看输出。
	1台
	

	19
	1RU机架
	搭建定制化1RU机架方案。从而实现1/3和1/2机架宽度的Studio Converter、ATEM、HyperDeck Studio、Web Presenter、Teranex Mini以及UltraStudio产品的混合搭配。
	1台
	

	20
	单反脚架
	节数4节，1.3kg净重，脚架承重8kg，云台承重3kg，最大管径22mm，最高高度1535mm，收纳高度500mm，材质铝合金+碳纤维，LYR1液压云台。
	1副
	


1.设备需为附件采购需求清单所列商品的原厂全新未拆封正品套装，并通过采购方验收，供应商应派专业技术人员配合采购方进行设备的交付验收工作；
2.免费保修期至少壹年，其中重要设备4K专业摄像机须提供不少于叁年的免费保修期，提供由原生产厂商针对本项目出具的4K专业摄像机叁年保修证明（保修证明须加盖原厂家公章）。
