一、全车情况

1.电池配置:

磷酸铁锂电池：高温稳定性优异（40℃环境下容量保持率≥95%），热失控风险低，循环寿命≥2000次，72V/200Ah及以上，续航里程≥120公里（满载），支持快充（2小时充满80%电量）。

充电（慢充）时间：6-8小时

支持深度放电，即（DOD≥80%）

2.车身配置:

（1）前挡:夹胶玻璃;

（2）顶蓬:双面金属材料;

（3）座椅:海绵+皮革+扶手；

（4）地板:防滑地板革，铝合金侧护板;

（5）仪表台

（6）后视镜:左右可调节外后视镜;

（7）灯光及信号:12V灯光，前大灯，前后转向灯，侧转向灯，组合后尾灯，后防雾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器;

（8）其他:DC/DC 转换器，轮罩，雨刮器，真空子午线轮胎，带刹车助力电子方向助力；

（9）音响:MP3(带收放机)，最好有可视化LED荧幕

（10）底盘:微型汽车底盘;

（11）车型:四排11座观光车

（12）额定乘员(人):11人;

（13）最大行驶速度、最小转弯半径均符合规定标准；

（14）搭配1kg 干粉灭火器 1 个，随车工具一套。

二、使用配置

充电设施：标配车载智能充电器（输入电压220V，充电时间6-8小时），可选配直流快充桩（30分钟充至80%）。

电池管理系统（BMS）：需集成过充保护、温度监控、均衡充电功能，实时数据通过CAN总线接入车辆仪表盘。

维护要求：定期检测BMS故障码，需提供年度深度维护服务。

三、售后服务

响应速度：质保期内故障1小时内实质性响应，2小时内到场维修；

质保期限：电池系统≥3年或8万公里，整车≥2年或4万公里（以先到为准）。

配件供应：常用配件（如电池模块、控制器）需在琼海设立库存，紧急订单48小时内送达。